Обсуждение статьи
Имя, позывной: |
e-mail: |
Ваш вопрос, ответ, комментарий, мнение по поводу статьи: |
Код подтверждения: |
1 октября 2005 г. в 11:38 Володя UA6JAJ | наверх
LVB работае олично и даже с MIXом. Всем удачи,73!
21 августа 2005 г. в 19:29 UA6EM | наверх
ССЫЛКА НА WISPDDE http://www.laboratoriomederos.com/CX6DD/wispdde
20 августа 2005 г. в 17:54 RA0LD | наверх
собрал подключил к G5500 все отлично работает,софт orbitron и wispdde только версия 4.3,ранние версии не поддерживают орбитрон.
16 июля 2005 г. в 16:10 Олег EX8MLT | наверх
http://ex8.nm.ru/LVBTracker/
4 июля 2005 г. в 17:36 Олег EX8MLT | наверх
Подключил к ротору, откалибровал, все работает. Проект закончен, кому интересно смотрите на http://ex8.nm.ru/LVB%20Tracker/
29 июня 2005 г. в 21:55 Олег EX8MLT | наверх
Посмотрели, все бесплатно, за деньги только для тех кому лень собирать и разводить плату, имеется и ручное управление и дисплей подвешивается и набор команд совместим с GS232 и версия прошивки обновляется регулярно...Красота!
25 июня 2005 г. в 10:24 UT2HI | наверх
Ну там не все бесплатно... Опции тоза деньги !!! Посмотрите презентацию. Берите там и делайте самостоятельно. Никто за руку не тянет ! Только потом начинаются вопросы те что ниже описаны - то не работает, то не шьется и т.п. Я же предлагаю готовое решение ! К тому же материальная поддержка позволяет далее развивать конструкции.
24 июня 2005 г. в 01:10 RZ6HMG Сергей | наверх
Жалко только что на www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2HI/sat_int_v4.htm прошивка за деньги рассылается, а вот у G6LVB на www.g6lvb.com всё необходимое за бесплатно.
19 июня 2005 г. в 12:01 Сергей | наверх
Вот еще одна похожая конструкция спутникового интерфейса: http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2HI/sat_int_v4.htm здесь еще и ручное управление имеется, и ПИК попроще.
14 июня 2005 г. в 21:06 Олег EX8MLT | наверх
Залил все на http://ex8.nm.ru/LVB%20Tracker/ там же несколько фото, рисунок печатки, схема и прошивка.
6 июня 2005 г. в 19:25 Олег EX8MLT | наверх
PIC прошил, плату развел под serial и под USB , осталось установить в управление ротором которого пока нет в наличии. Если кому понадобится рисунок печатки обращайтесь, пришлю.
17 мая 2005 г. в 01:28 4z5cp | наверх
Привет! Никогда не сталкивался с проблемами записи на програматоре. Вот только с программой прошивки автора LVB пришлось помучатся.
11 мая 2005 г. в 11:21 UA6EM | наверх
Сложности с прошивкой PIC16F877. Столкнулся с проблемой, что новый PIC мой программатор не шьёт, пошёл к другу, у него последняя версия программатора, пытыли-пытали та же картина, задали в цикле стирания 10 циклов одномоментно, после этого начал программироваться. Люди знающие говорят что "залежался" , особенно касается новых. Беру себе на заметку, новые PICи требуют форсированного стирания перед первичным программированием.
7 мая 2005 г. в 00:21 4Z5CP | наверх
Привет Олег! Прошивку PICa я делал на WinXP на Win98 не идет! Надо шить через RS232,через USB не идет! До встречи.
3 мая 2005 г. в 12:56 Олег EX8MLT | наверх
ОК, посмотрел, не лень, развожу сам. Переходы такие есть в китайских шнурках для сотовых телефонов, минимальный мне встречался за 6 уе. Денег не жаль, жаль недойдет, карточки с письмами и те пропадают. Обкатаю, скажу результаты.
29 апреля 2005 г. в 12:26 Виктор UA6EM | наверх
Авторы на мой вопрос о возможности в MIX RIGExpert Tiny вывести незадействованные сигналы RXD и TXD одного из портов ответили отрицательно! А жаль, не знаю в чём сложность, хотелось избавиться от двух конверторов USB-COM, которые использую на сегодняшний день! Стандартный кабель USB-COM от ST Lab ( я так подозреваю что Китайский), обошелся мне в 14 американских. Есть практически во всех компьютерных магазин, нет - просите, привезут. Разобрал на составляющие,там PIC контроллер и микросхема RS-232! В самостоятельном изготовлении дешевле не выйдет. Вдобавок диск с драйверами под все системы. Это к вопросу подключения к современным лаптомам без Com портов (через USB)
29 апреля 2005 г. в 05:39 4Z5CP | наверх
Олег, PCB там только Top SIDE,Так что тебе ето не надо, разведи сам А если лень, и не жаль денег, можно PCB с Amsat UK заказать. Я основную плату сам делал а USB конвертера у них заказывал. За место ключвых транзисторов поставил ULN2003. Всего Хорошего!
27 апреля 2005 г. в 20:03 Олег EX8MLT | наверх
Посмотрел, довольно интересно. Попробую сделать, вопрос чем открыть файл pcb формата?
24 апреля 2005 г. в 11:46 4z5cp | наверх
GS-232 протокол так же используется и в LVB Tracker www.g6lvb.com . Можно изготовить с LCD и без Так же использует PIC процесор.Возможность USB подключения. Я использую USB соединение Работает со всеми програмами где есть GS-232, скорость обмена 9600,Есть возможность работать с протоколом Easycomm. Пробовал с NOVA, Satpc32,WXTrack
20 апреля 2005 г. в 14:44 UA6EM | наверх
А у меня всё руки не доходят разобраться до конца. В отношении Nova не скажу, программа требует регистации, а у меня на неё нет регистрационного ключа. А вообще разработчики MIXa выпускают сейчас RIGExpert Tiny, хочется пойти по этому пути и заставить устройство распознавать и коды MIXa, то-есть через один порт USB получить два COM порта (у них один) и организовать PTT, CW, CAT и GS-232 интерфейс а также AFSK и FSK для этого ввести DIP переключатель конфигурации, по узлам уже практически всё сделано, работает, остался пресловутый GS-232. В отношении COM-COM, я отлаживаю всё на одной машине, ставлю виртуальные компорты от MIXa к примеру, на один (первый) соединяю программу (траковую к примеру) а на другой терминал виндовый и ("смотрите-завидуйте"), всё работает без проблем. По дизассемлированию кода прошивки запнклся на АЦП, с ходу мозг мой не воспринимает идею его таблиц!!! Привыкли мы решать всё математически.
15 апреля 2005 г. в 10:49 Олег EX8MLT | наверх
Да, просто забыл сказать, я использовал программу Nova for Win и там список интерфейсов фиксирован, ни добавить ни отнять, при установке GS-232 данные в порт высылаются но отличаются по протоколу от описанных, пробовал - контроллер их не понимает, видно в нове чтото криво. Еще у меня элевация 180 градусов для перехода через север (там мертвая точка азимут). Подключал сом в сом другой машины и смотрел терминалкой обмен. Конечно привлекает сом порт, вполне можно работать через переход USB/COM. Чере USB/LPT не работает.
6 апреля 2005 г. в 20:08 UA6EM | наверх
Посмотрел коды более внимательно, всё довольно логично, по крайней мере до обработки в АЦП, скорость на порту 1202, расхождение даёт ошибку в 0.17%! Тип обрабатываемых данных соответствует интерфейсу GS-232, то-есть маске Wxxx yyy! Олег, попробуйте установить тип интерфейса GS-232, а не фудтрак, должно заработать.
5 апреля 2005 г. в 18:33 ua6em | наверх
В самом начале статьи я написал что подыскивал устройство для работы с программой SATSCAPE под WINDOWS по последовательному каналу в кодах поворотки Yaesu 5500, то-есть интерфейса GS-232, в SATSCAPE такой присутствует. То что тип передаваемых данных соответствует, это точно, проверено по следующей методике: Устанавливаеи виртуальные компорты от MIXW, лотим на первый из пары портов интерфейс траковой программы а на второй ГИПЕРТЕРМИНАЛ и смотрим что программа передаёт когда SAT в зоне. У меня всё совпадает с написанным автором. На днях приобрёл этот самый контроллер, уже запрограммировал, но элевацию в кодах отключил, не до неё пока, собираю макеточку, скажу что получилось. По ассемблерным кодам не нравится следующее: 1. Непонятно с чего автор берёт скорость на порту 1200 по крайней мере при беглом осмотре скорость 1200 установлена не по доке. (Для такого кварца) В общем разберёмся
4 апреля 2005 г. в 08:46 Олег EX8MLT | наверх
Устройство подкупает своей простотой, но реально не работает! Дело в том что FODTrack interface на самом деле использует паралельный порт LPT и все программы слежения используют его при выборе типа FODTrack. Только сама программа fodtrack имеет опцию serial, но она писана под DOS в прошлом веке.

<< Назад

|  |  |  |  |  | HOME |